**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ 1: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

**(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και θα υποβληθεί σαν στοιχείο της τεχνικής προσφοράς)**

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα……………………………………, οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός ……………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax …………………….., email ……………….….………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)** |
| **1** | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ | Σφουγγάρι με υψηλής ποιότητας φίμπρα, ομοιόμορφα κατανεμημένο λειαντικό μέσο και μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Η φίμπρα να έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες ώστε να μην αναπτύσσονται μικρόβια και κακοσμίες στο σπόγγο. Διάσταση 10Χ15Χ3 |  |
| **2** | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ – ΜΕΣΑΙΟ | Σφουγγάρι με υψηλής ποιότητας φίμπρα, ομοιόμορφα κατανεμημένο λειαντικό μέσο και μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά. Η φίμπρα να έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες ώστε να μην αναπτύσσονται μικρόβια και κακοσμίες στο σπόγγο. Διάσταση 7Χ14Χ3. |  |
| **3** | ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ | Επαγγελματικής χρήσης. Από μεταλλικές ίνες |  |
| **4** | ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ Ν3 20Χ28 ΕΚΑΤΟΣΤΑ | Τύπου vetex ή παρόμοιο. Υψηλή απορροφητικότητα καιγρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι |  |
| **5** | ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ Ν4 25χ30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ | Τύπου vetex ή παρόμοιο. Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι |  |
| **6** | ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ | Σπογγοπετσέτα πολλαπλών χρήσεων για καθημερινή χρήση σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Απορροφητικές. Με μαλακή υφή για να κρατά την υγρασία χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. Να κόβεται σε κομμάτι από το ρολό 13 μέτρα. |  |
| **7** | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ | Σφουγγαρίστρα επαγγελματική από λωρίδες νήματος πετσέτας μικροϊνών, να είναι πολύ απορροφητική, να μην αφήνει χνούδι και υπολείμματα σαπουνιού, να καλύπτει γρήγορα μεγάλες επιφάνειες. Ιδανική για όλους τους τύπους δαπέδων. |  |
| **8** | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΓΙΓΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛ | Τύπου νίκελ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην αντίστοιχη σφουγγαρίστρα |  |
| **9** | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ | Σφουγγαρίστρα οικιακής χρήσης από εξαιρετικής ποιότητας νήμα. Να προσαρμόζεται σε κοντάρι αλουμινίου, να είναι απορροφητική. |  |
| **10** | ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛ ΓΙΑ ΣΓΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΝΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ | Τύπου νίκελ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην αντίστοιχη σφουγγαρίστρα |  |
| **11** | ΦΑΡΑΣΙ ΑΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | Φαράσι από ενισχυμένο πλαστικό . |  |
| **12** | ΚΟΥΒΑΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΣΕΤ 16 LIT | Κουβάς 16 lt από ανθεκτικό πλαστικό και εργονομική λαβή για ευκολία στη μεταφορά. Ο στίφτης από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία για ταχύτερο στύψιμο, να είναι αποσπώμενος. |  |
| **13** | ΣΚΟΥΠΑ ΙΣΙΑ | Σκούπα με συνθετική τρίχα, κατάλληλη για όλους τους τύπους πατώματος, να απομακρύνει τη βρωμιά αποτελεσματικά με ένα πέρασμα, ακόμη και στα δύσκολα σημεία όπως οι άκρες και οι γωνίες. Να έχει κανονικές ίνες για να μαζεύει τις τρίχες και τα σωματίδια, να είναι ελαφριά και να μπορεί εύκολα να κατευθύνεται, να μη μαδάει και να προσαρμόζεται στο κοντάρι που θα επιλεγεί. |  |
| **14** | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΙΚΕΛ | Τύπου νίκελ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην αντίστοιχη σφουγγαρίστρα |  |
| **15** | ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | Σκούπα με συνθετική τρίχα, κατάλληλη για όλους τους τύπους πατώματος, να απομακρύνει τη βρωμιά αποτελεσματικά με ένα πέρασμα, ακόμη και στα δύσκολα σημεία όπως οι άκρες και οι γωνίες. Να έχει κανονικές ίνες για να μαζεύει τις τρίχες και τα σωματίδια, να είναι ελαφριά και να μπορεί εύκολα να κατευθύνεται, να μη μαδάει και να προσαρμόζεται στο κοντάρι που θα επιλεγεί. |  |
| **16** | ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ | Τύπου νίκελ, μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην αντίστοιχη σφουγγαρίστρα |  |
| **17** | ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ | Φαράσι από ενισχυμένο πλαστικό και ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι , μεγάλης αντοχής. |  |
| **18** | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 670 ΓΡ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ 140 m / ΡΟΛΛΟ 2ΦΥΛΛΟ, ΥΨΟΣ 13,7 ΕΚ |  |
| **19** | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 500 ΓΡ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ (140 m / ΡΟΛΛΟ – 2φυλλο – 9,9 εκ ύψος ρολού) |  |
| **20** | 3ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% ΥΔΑΤΟ/ΔΙΑΛΥΤΟ 120 ΓΡ | Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό πλήρως υδατοδιαλυτό, μη ανακυκλωμένος, τριών φύλλων, 120 gr ± 10% τουλάχιστον. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία δέκα (10) τεμαχίων, λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση. |  |
| **21** | 4ΦΥΛΛΟ ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΦΡΕ 100% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 120 ΓΡ | Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό πλήρως υδατοδιαλυτό, μη ανακυκλωμένος, τεσσάρων φύλλων, 120 gr ± 10% τουλάχιστον. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία δέκα (10) τεμαχίων, λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση. |  |
| **22** | ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ 1000 ΓΡ | EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ, 1000ΓΡ, 2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΛΟ |  |
| **23** | ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΗΚΟΣ 45 ΜΕΤΡΑ 2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ ΡΟΛΛΟ 450 ΓΡ | EXTRA ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 450 ΓΡ, ΜΗΚΟΣ 45 ΜΕΤΡΑ, 2ΠΛΑ ΦΥΛΛΑ ΡΟΛΛΟ |  |
| **24** | ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ | ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (PH 7,0 +\_0,5) ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ |  |
| **25** | ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΙΩΝ ULTRA | ΓΙΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ PH 6,8 +/- 0,2 NA MHN AYTOANAΦΛΕΓΕΤΑΙ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΌΧΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ |  |
| **26** | ΣΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ | Απορρυπαντική σκόνη γενικού καθαρισμού με ενεργό χλώριο, κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες. |  |
| **27** | ΑΠΑΛΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ | ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑΥγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα. Να διατίθεται σε συσκευασία των (4) λίτρων |  |
| **28** | ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥΔΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. |  |
| **29** | ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ **(ΖΕΥΓΟΣ)** | Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα |  |
| **30** | ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ | 10 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού |  |
| **31** | ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ | Με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι |  |
| **32** | WC BLOC | Απολυμαντικό λεκάνης τουαλέτας σε στερεή μορφή μαζί με συσκευή τοποθέτησης |  |
| **33** | ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ | Συσκευή υγρού κρεμοσάπουνου, επιτοίχια, χωρητικότητας τουλάχιστον 600 ml |  |
| **34** | ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ | Για σκληρή βρωμιά ( ph 2,5+/-0,5). Ισχυρά όξινο προϊόν. Πολύ δραστικό κατά των αλάτων, των υπολειμμάτων και των αποθέσεων του νερού. Συσκευασία των 500 ML |  |
| **35** | ΥΓΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΩΜΙΑ 4 L | Για σκληρή βρωμιά ( ph 2,5+/-0,5). Ισχυρά όξινο προϊόν. Πολύ δραστικό κατά των αλάτων, των υπολειμμάτων και των αποθέσεων του νερού. Συσκευασία των 4 Λίτρων |  |
| **36** | ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ | Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). |  |
| **37** | ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΪ | Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου). |  |
| **38** | ΧΛΩΡΙΟ SPREY ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 750ΜL | Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (όχι παχύρευστη), σε συσκευασία 0,75 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. |  |
| **39** | ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ WC (ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ) 750 ML | Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. |  |
| **40** | ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 1250 ML | Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να λευκαίνει. Να έχει άριστα αποτελέσματα απολύμανσης. Να είναι παχύρευστη ώστε να παραμένει στις επιφάνειες και να δρα αποτελεσματικά. Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να έχει έγκριση Ε.Ο.Φ και Ε.Μ.Χ.Π. Συσκευασία 1250 ml |  |
| **41** | ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ | Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να λευκαίνει. Να έχει άριστα αποτελέσματα απολύμανσης. Να είναι παχύρευστη ώστε να παραμένει στις επιφάνειες και να δρα αποτελεσματικά. Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να έχει έγκριση Ε.Ο.Φ και Ε.Μ.Χ.Π. Συσκευασία 2 λίτρα |  |
| **42** | ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ | Να περιέχει λευκαντικούς- απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο, υποχλωριώδες νάτριο 4-6%.. Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Συσκευασία έως 4 λίτρα. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ. ) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP |  |
| **43** | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΛΙΤΡΩΝ | Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα, καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. . Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Εύκολο στη χρήση. Συσκευασία 4 λίτρα. |  |
| **44** | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ | Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 500ml κατάλληλο να διαλύει αμέσως λίπη |  |
| **45** | ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΛΕΣ 50 ΤΕΜ | Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% με απόκλιση -5%, βάρους 92 γραμμ. (-5%), σε μονή συσκευασία των 80-100 φύλλων σε πλαστικό πακέτο, λευκού χρώματος, διαστάσεις φύλλου 28χ28 εκατ. Με απόκλιση - 5%, ανά 30-50 πακέτα περίπου στο χαρτοκιβώτιο. |  |
| **46** | ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 1ΦΥΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 ΦΥΛΛΩΝ | Χαρτοπετσέτες Ζικ -Ζακ σε πακέτα των 200 τεμαχίων / κουτί |  |
| **47** | ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4LIT | [Υγρό Απορρυπαντικό](https://praktikospiti.gr/product-category/idi-katharismou/diafora-idi-katharismou/) πλυντηρίου Πιάτων-Ποτηριών Με ενεργά συστατικά που διαλύουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες. Ιδανικό για πιάτα και ποτήρια, συμπυκνωμένο και οικονομικό. Κατάλληλο και για επαγγελματίες. |  |
| **48** | ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4L | Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την ανάμιξη των ινών των υφασμάτων. Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη αρώματος το οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό. Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του ιματισμού του νοσοκομείου καθώς και για επαγγελματικά πλυντήρια. Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση. Συσκευασία έως 20 λίτρα. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP |  |
| **49** | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ | ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ. ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ |  |
| **50** | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΑ | Υγρό υγρό καθαρισμού χεριών και δέρματος με ήπια αντισηπτική δράση συσκευασία των 4 λίτρων |  |
| **51** | ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ | ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |  |
| **52** | ΒΑΜΒΑΚΙ 150 ΓΡ | Από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι.Λευκό, μαλακό, και κόβεται εύκολα.Για καλλυντική – ιατρική χρήση.Πληροί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE. |  |
| **53** | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24 ΤΕΜ. |  |
| **54** | ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 72 TEMAXΙΩΝ |  |
| **55** | ΠΑΤΑΚΙ | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 60 x 80 cm |  |
| **56** | ΣΑΚΟΥΛΕΣ | ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΙΚΡΕΣ (1L) 50 TEMAXIΩΝ |  |
| **57** | ΣΑΚΟΥΛΕΣ | ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΣΑΙΕΣ(4L) 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |  |
| **58** | ΣΑΚΟΥΛΕΣ | ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ(7L) 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |  |
| **59** | ΣΑΚΟΥΛΕΣ | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (20 ΤΜΧ, 45X55) |  |
| **60** | ΣΑΚΟΥΛΕΣ | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 65X90 |  |
| **61** | ΣΑΚΟΥΛΕΣ | ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 80X110 |  |
| **63** | ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ | ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Διαστάσεις: 112x34cm. |

 |

 |
|  |

 |  |
| **64** | ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | Σκούπα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, 100% οικολογική, ιδιαίτερα ανθεκτική. Να αντέχει και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, κατασκευασμένη από καλάμι baboo, με ξύλινο κοντάρι και μεταλλικό δέσιμο με την σκούπα. |  |
| **65** | ΣΥΡΜΑ ΦΩΛΙΑ ΑΣΗΜΙ | Μεταλλικό σύρμα κατάλληλο για την απομάκρυνση ξεραμένων λιπών από πιάτα και άλλα μαγειρικά σκεύη. |  |
| **66** | ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ | ΡΟΛΟ ΤΥΠΟΥ WETTEX 14 Μ |  |
| **67** | ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ 1000 ml | Καθαριστικό αρμών, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες. Βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004. Να μη δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό και χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια των πλακιδίων. |  |
| **68** | ΦΑΡΑΣΙ CLIP ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ | Φαράσι από ενισχυμένο πλαστικό και ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του. |  |
| **69** | ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ | ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) |  |
| **70** | ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΙΝΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 LIT | Στεγνωτικό και λαμπρυντικό υγρό πλυντηρίου πιάτων -ποτηριών για ξέπλυμα και γυάλισμα ποτηριών και σκευών. Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια. Ιδανικό για χρήση σε γυαλί, πορσελάνη και ανοξείδωτα σκεύη. Για χρήση σε σκληρά νερά. |  |

**Ημ/νια …………………..**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ 2: ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ**

**(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και θα υποβληθεί σαν στοιχείο της τεχνικής προσφοράς)**

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα ………………………………………, οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός ……………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax …………………….., email ……………….….………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)** |
| 1 | ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ¼. ,5/16,3/8,1/2 ΙΝΤΖΑΣ | ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 172 ΤΜΧ |  |
| 2 | ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕΓΑΛΟ 1 ΙΝΤΖΑΣ ΜΑΚΡΥ |

|  |  |
| --- | --- |
| ΚΑΡΥΔΑΚΙ max 45 (mm), με ροπή (Kgm) 326, μήκος 632 (mm),Βάρος Κ/Μ 17,10/-(Kg), Άξονας 9’’ (229 mm), Στροφές 3200(R.P.M.), Καταν/ση 850(lt/min), Ρακόρ εισόδου 1/2’’ |  |

 |  |
| 3 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΑΚΡΥ |  |
| 4 | ΠΕΝΣΑ | Πένσα με εργονομική αντιολισθητική λαβή |  |
| 5 | ΚΟΠΤΑΚΙΑ | ΚΟΦΤΑΚΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ |  |
| 6 | ΑΛΕΝ ΣΕΤ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ -ΠΟΛΥ ΜΑΚΡY ΜΟΤΙΒΟ - ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ -ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΜΠIΛIΑΣ . ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΟΥΜΕΡΑ :N1,5 , N2 , N2,5 , N3 , N4 , N5 , N6 , N8 , N10 |  |
| 7 | ΤΟΡΚΣ ΣΕΤ ΜΑΚΡΥΑ | 9 κλειδιά Torx μακριά, μεγέθους:T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 και T50. Κατασκευασμένα από επισκληρυμένο ατσάλι Chromevanadium (CR-V) για μεγαλύτερη αντοχή. Με Ιδιαίτερα μακρύ σχήμα για πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές. Με άνετο αντιολισθητικό κάλυμμα για καλύτερο έλεγχο και κράτημα. |  |
| 8 | ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ 6-12-24V | Δοκιμαστικό ηλεκτρολογικό κατσαβίδι . Εύρους δοκιμών: DC 6V-12V-24V |  |
| 9 | ΧΩΝΙ ΜΕΓΑΛΟ | Ανθεκτικό σε λάδι, οξύ και καύσιμα. Για χρήση σε βιομηχανία και εργαστήρια. Με λαβή ασφαλείας. Με αφαιρούμενη σίτα. Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.Φ160 χιλιοστά |  |
| 10 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕΤ | Σταυρωτές μύτες PH2 -  PH3, Σταυρωτές μύτες PZ2  - PZ3, Ίσιες μύτες 9 - 11mm. |  |
| 11 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ | ΣET ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ. Οκτώ συνηθισμένα μυτοτσίμπιδα παράκυκλων ασφαλείας ακριβείας για υψηλότατες απαιτήσεις. |  |
| 12 | ΣΕΤ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | Κατάλληλο Σετ για εφαρμογή σε μεγάλους κινητήρες. TRUCKS : MERCEDES-BENZ , IVECO , SCANIA , MAN , NEOPLAN , SETRA , RENAULT κ.α. |  |
| 13 | ΣΙΔΗΡΟΠΡΟΙΟΝΟ | ΜΗΚΟΣ 300mm |  |
| 14 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΑΚΡΥ | Κατσαβίδι ίσιο μακρύ (Περίπου 400χιλ.) |  |
| 15 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ ΜΑΚΡΥ | Κατσαβίδι σταυρωτό μακρύ (Περίπου 400χιλ.) |  |
| 16 | ΣΦΥΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕΓΑΛΟ | Λαστιχένια ματσόλα 450gr, H96 - Φ65 |  |
| 17 | ΣΦΥΡΙ | ΒΑΡΕΙΑ 5kgr ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ |  |
| 18 | ΑΕΡΟΣΕΓΑ | Κοπή: 1.5mm, Στροφές 10.000rpm, Μήκος235mm, Βάρος 0.6kg, Κατανάλωση 160 lt/min, Πίεση 6 bar. |  |
| 19 | ΛΟΣΤΟΣ ΜΑΚΡΥΣ |

|  |  |
| --- | --- |
| Διαστάσεις | AxBxC (1220mm)x (30mm)x (16.0mm) |
| Υλικό | Χάλυβας U71Mn |
| Στέλεχος | Οβάλ |
| Βάρος | 4.00 Kg |
| Βάρος αποστολής | 4.20 Kg |

 |  |
| 20 | ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ | Σέτ ΣΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ. Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας σφυρηλατημένο χρωμοβαναδιούχο χάλυβα (CR-V). Κεφάλια επιχρωμιομένα, με γυαλισμένες κεφαλές. Διαστάσεις:6X7,8X9,10X11,12X13,14X15,16X17,18X19,20X22,21χ23,24χ27,25χ28,30χ32 |  |
| 21 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 50M | Να Διαθέτει 4 υποδοχές σούκο. Να  Διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης, προστατεύοντας τις ηλεκτρικές συσκευές από ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί να προκληθεί από υπερφόρτωση. Ενισχυμένη μεταλλική πρακτική βάση στήριξης. Με εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά. Μήκος καλωδίου: 50m, Καρέ καλωδίου: 3x2.5mm², Υλικό στροφείου: μεταλλικό, Μέγιστη ισχύς: 3.200W, Μέγιστη τάση: 230V |  |
| 22 | ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 25W | Διάρκεια χρήσης: 120’, Αυτόματη ανάφλεξη, Χωρίς φλόγα καύσης, Έτοιμο για κόλλημα σε 30 sec. Αντιστατικό. ESD ασφαλές. |  |
| 23 | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΣ LED | Φακός/Μπαλαντέζα, Φορητή, Επαναφορτιζόμενη με 60Led. Λευκό Ψυχρό Φως. Επαναφορτίζεται σε Πρίζα 230V & στον Αναπτήρα του Αυτοκινήτου. Αυτονομία 4ώρες (σε Blister) |  |
| 24 | ΣΕΤ ALLEN ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” 30 TMX | Καρυδάκια 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 και 34 mm. |  |
| 25 | ΣΕΤ TORX ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½” 32 TMX | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 32 TΕΜ 1/2'' |  |
| 26 | ΣΕΤ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ½” 26 TMX | ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ ΣΕΤ 26 TΕΜ 1/2'' |  |
| 27 | ΣΕΤ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ | Περιέχει 28 κύπελλα φίλτρου λαδιού, 1 αντάπτορα 1/2-3/8 και 1 επίπεδο κλειδί φίλτρου λαδιού. Πλήρης συλλογή για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών οχημάτων: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes  κλπ. Περιλαμβάνεται πίνακας εφαρμογής |  |
| 28 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ | Μεταλλικός Φυσητήρας Αέρος Μακρύς |  |
| 29 | ΦΑΛΤΣΕΤΑ | Λαβή ABS για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 3x Επιπλέον λεπίδες. Αυλάκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτόματο κλείδωμα ολίσθησης λάμας για ευκολία στην επαναφορά λάμας, αλλά και κλείδωμα της κατά την διάρκεια χρήσης αυτής. Ενσωματωμένος κόφτης λάμας για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση χρησιμοποιημένων κομματιών. |  |
| 30 | ΜΕΤΡΟ 5m | Nα έχει ισχυρό ελατήριο.  Στοπ. Με ιμάντα καμπύλο προφίλ χάλυβα για να βοηθά να κρατήσει το μεζούρα σε επίπεδη θέση. 5μετρα x 25mm |  |
| 21 | ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ FLEXIM ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | Τεχνικά χαρακτηριστικά : Στροφές (R.P.M) 15000, μήκος 118mm, βάρος 0,8/1,55, κατανάλωση 115 lt/min, πίεση 6 bar, ρακόρ εισόδου 1/4" |  |
| 32 | ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙ | ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑΠΟ ¾ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ) ΣΕ 1 ΙΝΤΖΑ (ΘΥΛΥΚΟ) |  |
| 33 | ΚΟΠΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | Σώμα μπρούτζου με εσωτερικά στοιχεία απο ενισχυμένο ατσάλι. Ελαφρύ για επαγγελματική χρήση. Συγκόλληση 3 έως 300 mm, Μήκος Σαλμού 470 mm. Χωρίς μπέκ. |  |
| 34 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ | Ισχύς 2000 Watt. Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων. Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min. Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασίας από 50-600˚C. Με εξαρτήματα και βαλιτσάκι μεταφοράς. |  |
| 35 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΑΚΡΗ 1,7mm | Μπέκ: 1,7. Πίεση: 50 PSI. Κατανάλωση αέρα: 246 l / min. Υλικό ανά λεπτό: 325 ml / min. Μέγιστο πλάτος βεντάλιας: 260mm. Δοχείο: 600ml. Διαθέτει: ρυθμιστή πίεσης, ρυθμιστή βεντάλιας, ρυθμιστή ποσότητας υλικού. |  |
| 36 | ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ 320, ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6000-12000. ΔΙΑΣΤ.ΠΕΛΜΑΤΟΣ 230x115. ΒΑΡΟΣ 2,7 |  |
| 37 | ΡΟΠΟΚΛΕΙΔΟ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | **Πολλαπλασιαστής ροπής "αριστερά & δεξιά" 2000Nm**. Επαγγελματικής χρήσης. |  |
| 38 | ΕΞΩΛΚΕΑΣ-ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | Τραβηχτικό εξαρτημάτων. Χτυπητός. |  |
| 39 | ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΣΕΤΙΝΑ | Σετ περιστροφής & πίεσης εμβόλων φρένων 21 τεμαχίων. Να περιλαμβάνει ότι χρειάζετε για σέρβις και αλλαγή φρένων. Να είναι ευρέως συμβατό με πολλές μάρκες αυτοκινήτων όπως Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Vauxhall, Opel, Renault, Rover, Saab, Subaru, Toyota, Volkswagen, etc. Να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις: για τα έμβολα των φρένων με δεξί και αριστερό σπείρωμα. Να αφήνει αρκετό κενό για αλλαγή στα τακάκια κρατώντας ταυτόχρονα ασφαλή τα σωληνάκια. Παραδίδεται σε πλαστικό βαλιτσάκι |  |
| 40 | ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 2 ΘΕΣΕΩΝ 22mm |  |
| 41 | ΣΕΤ ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΒΙΔΩΝ 1-8 | Εξολκείς βιδών και μπουλονιών με μεγέθη κεφαλής:9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm και 19mm. Να Χρησιμοποιούνται με τη βοήθεια γερμανικού κλειδιού ή με καρυδάκι. Με δόντια με σπιράλ κοπή για θετική λαβή της χαλασμένης βίδας ή του μπουλονιού. Κατασκευασμένα από ατσάλι με επίστρωση ανθεκτική στη διάβρωση. Σε μεταλλική θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς |  |
| 42 | ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ | Τροχιστικό τρυπανιών για 2.5 - 13χιλ τρυπάνια.Να τροχίζει σε μοίρες 118 και 135. Η θέση του τρυπανιού καλυμπράρεται πριν το τρόχισμα σε ειδική θέση. Τροχίζει και το σπάσιμο του φτερού στο πίσω μέρος. Ο διαμαντοτροχός με τον οποίο τροχίζει να φθήρεται πολύ αργά και να αλλάζει εύκολα. |  |
| 43 | ΤΑΚΟΙ ΤΡΟΧΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ | Πλαστικοί τάκοι ακινητοποίησης οχημάτων (σφήνες τροχών) PWC-120 να είναι πιστοποιημένοι κατά το Γερμανικό πρότυπο DIN 76051 (αποτελεσμάτικότητα σε 18% κλίση). Ιδανικοί για τρέιλερ, αυτοκίνητα, κλαρκ, μικρά και μεσαία φορτηγά. |  |
| 44 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 4-5m ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | Μήκος: 4(m), Διατομή εσωτερικού χαλκού: 70(mm), Βάρος: 7,15 κιλά, Μονωμένες τσιμπίδες. Δυνατότητα εκκίνησης όλων των οχημάτων βενζίνης. Δυνατότητα εκκίνησης όλων των οχημάτων πετρελαίου. Δυνατότητα εκκίνησης ακόμα και των πιο απαιτητικών φορτηγών / γεωργικών μηχανημάτων / μηχανημάτων έργου 12V & 24V. |  |
| 45 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗ 2’’ 90Ο | Μέγιστο άνοιγμα για κυλινδρικά υλικά: 90 χιλιοστά. Μέγιστο άνοιγμα για εξάγωνα υλικά: 95 χιλιοστά. Με 27 θέσεις ρύθμισης. Γρήγορη ρύθμιση ακριβείας: Να καθιστά δυνατή την ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και την εργονομική θέση λαβής. Η ρύθμιση "να κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού. Περαστή άρθρωση: υψηλή σταθερότητα. Να Κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια. Επιφάνειες συγκράτησης με ειδικά σκληρυμένα δόντια, σκληρότητα των δοντιών περίπου 61 HRC. Ρύθμιση με το ένα χέρι. Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Λειτουργία υπομοχλίου: βέλτιστη μετάδοση δύναμης. Ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι |  |
| 46 | ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗ 2’’ 45Ο | Να συνδυάζει τη δοκιμασμένη, σίγουρη ασφάλιση του πείρου άρθρωσης με μια πρόσθετη λειρουργία ώθησης, η οποία να διευκολύνει την εργασία σε πάρα πολύ στενές και δυσπρόσιτες περιοχές εργασίας. Η ρύθμιση να μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια απλή ώθηση. Με σίγουρη ασφάλιση του πείρου άρθρωσης με το πρώτο φορτίο. Μετά το άνοιγμα λαβής της τσιμπίδας να σταθεροποιείται και να μπορεί να αλλάξει ακόμα μόνο, πατώντας το κουμπί. Υλικό ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι |  |
| 47 | ΣΕΤ ΄΄ΤΑΥ΄΄ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΑ | Σετ ταφ κλειδιά σταθερά 6-22mm. Για χρήση με: Εξάγωνες Βίδες |  |
| 48 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΟΛΙΕΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ | Τσιμπίδα κολλιέδων με ντίζα. \*USAG επαγγελματικό εργαλείο.\*Για μηχανικά εργαστήρια.\*Για σωλήνες ψύξης, θέρμανσης και καυσίμου.\*Ρυθμιζόμενος βραχίονας (560 mm) που διατηρεί τη θέση ρύθμισης. |  |
| 49\* | ΚΛΕΙΔΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΤΑΠΩΝ | Κλειδί για τετράγωνες τάπες κάρτερ και σασμάν |  |
| 50 | ‘ΣΚΥΛΕΣ΄ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ | Σκύλα διπλή φανοποιού. |  |
| 51 | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ ΜΑΚΡΥΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) |  |
| 52 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 34΄΄ | Γερμανοπολύγωνο κλειδί 34mm με σώμα από νικελένιο ατσάλι chrome-vanadium και κεκλιμένο άκρο στην μια μεριά για μεγαλύτερη ευκολία στην εφαρμογή. Μεγάλη αντοχή και υψηλή ποιότητα, ιδανικό για επαγγελματική χρήση. |  |
| 53 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 36΄΄ | Γερμανοπολύγωνο κλειδί 36mm με σώμα από νικελένιο ατσάλι chrome-vanadium και κεκλιμένο  άκρο στην μια μεριά για μεγαλύτερη ευκολία στην εφαρμογή. Μεγάλη αντοχή και υψηλή ποιότητα, ιδανικό για επαγγελματική χρήση. |  |
| 54 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 38΄΄ | Γερμανοπολύγωνο κλειδί 38mm με σώμα από νικελένιο ατσάλι chrome-vanadium και κεκλιμένο  άκρο στην μια μεριά για μεγαλύτερη ευκολία στην εφαρμογή. Μεγάλη αντοχή και υψηλή ποιότητα, ιδανικό για επαγγελματική χρήση. |  |
| 55 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 41΄΄ | Γερμανοπολύγωνο κλειδί 41mm με σώμα από νικελένιο ατσάλι chrome-vanadium και κεκλιμένο άκρο στην μια μεριά για μεγαλύτερη ευκολία στην εφαρμογή. Μεγάλη αντοχή και υψηλή ποιότητα, ιδανικό για επαγγελματική χρήση. |  |
| 56 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΙΑ | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΙΑ 1 ΙΝΤΖΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ |  |
| 57 | ΜΑΝΕΛΑ 1 ΙΝΤΖΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | Κατάλληλη για διαμορφώσεις σε Τ ή L. Υψηλής ροπής αντοχή. Ατσάλι χρωμίου βαναδίου. Χειροκίνητη χρήση |  |
| 58 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ 28 | 28 mm. Προδιαγραφές Υλικό κατασκευής CHROMO-EXTRA. Φινίρισμα:Επινικελωμένο και χρωμιωμένο, στιλβωμένο. |  |
| 59 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ 30 | 30 mm. Προδιαγραφές, Υλικό κατασκευής CHROMO-EXTRA. Φινίρισμα: Επινικελωμένο και χρωμιωμένο, στιλβωμένο. |  |
| 60 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ 32 | 32 mm. Προδιαγραφές, Υλικό κατασκευής CHROMO-EXTRA.Φινίρισμα: Επινικελωμένο και χρωμιωμένο, στιλβωμένο. |  |
| 61 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ 34 | 34 mm Προδιαγραφές Υλικό κατασκευής CHROMO-EXTRA. Φινίρισμα: Επινικελωμένο και χρωμιωμένο, στιλβωμένο. |  |
| 62 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ 36 | 36 mm. Προδιαγραφές Υλικό κατασκευής CHROMO-EXTRA. Φινίρισμα: Επινικελωμένο και χρωμιωμένο, στιλβωμένο. |  |
| 63 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1’’ ΜΑΥΡΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ JCB |  |
| 64 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 10 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 10 |  |
| 65 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 11 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 11 |  |
| 66 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 12 |  |
| 67 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 13 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 13 |  |
| 68 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 14 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 14 |  |
| 69 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 15 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 15 |  |
| 70 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 16 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 16 |  |
| 71 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 17 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 17 |  |
| 72 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 18 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 18 |  |
| 73 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 19 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 19 |  |
| 74 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 20 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 20 |  |
| 75 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 21 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 21 |  |
| 76 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 22 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 22 |  |
| 77 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 23 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 23 |  |
| 78 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 24 | ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ 1/2'' 24 |  |
| 79 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 10 | Γερμανοπολύγωνο 10mm. |  |
| 80 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 12 | Γερμανοπολύγωνο 12mm. |  |
| 81 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 13 | Γερμανοπολύγωνο 13mm. |  |
| 82 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 14 | Γερμανοπολύγωνο 14mm. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)** |
| 1 | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ (SDS) 720WATT  | Ονομαστική ισχύς: 720 W Κρουστική ισχύς: 0 – 2,7 J Αριθμός κρούσεων: 0 – 4.000 min-1 Ονομαστικός αριθμός στροφών: 0 – 900 min-1 Βάρος χωρίς καλώδιο: 2,7 kg Υποδοχή εργαλείου: τύπου SDS-plus Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου: 4 – 26 mm Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε τοιχοποιία με ποτηροκορώνες: 68 mm Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε χάλυβα: 13 mm Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο: 30 mmΠροοδευτική ρύθμιση αριθμού στροφών. Δεξιά και αριστερή περιστροφή. Ηλεκτρονικό σύστημα. Σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας)Εξαρτήματα Παράδοσης: Κασετίνα εργαλείων / Πρόσθετη χειρολαβή / Οδηγός βάθους 210 mm / Ταχυτσόκ |  |
| 2 | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ (SDS)Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14 ΓΙΑ ΜΠΕΤΟ | Πατέντα για γρήγορη απομάκρυνση της σκόνης.Το σετ περιλαμβάνει 5 τρυπάνια για το χειρισμό μιας ευρείας ποικιλίας εφαρμογών.Οι μύτες κεφαλής των τρυπανιών είναι πιο δυνατές, πιο σκληρές και πιο ανθεκτική σε ακραία φορτία για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |  |
| 3 | ΜΑΚΡΥ ΤΡΥΠΑΝΙ (SDS) Φ22, 40cm | Τρυπάνι SDS plus-5, που προσφέρει εύκολο τρύπημαΠλάκα καρβιδίου με αυλακώσεις, για ομαλή εργασία χωρίς μαγκώματαΜύτη κεντραρίσματος Activeteq, που προσφέρει καθοδήγηση στο τρυπάνι για εύκολο ξεκίνημα χωρίς μαγκώματα ή μετακινήσειςΤεχνολογία ετερογενούς συγκόλλησης και σκλήρυνσης AWB, που μειώνει τους κραδασμούς και την καταπόνηση του χρήστη |  |
| 4 | ΒΕΛΟΝΙ,ΚΑΛΕΜΙ(SDS)(σετ 15 τεμαχίων) | ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΙΠΟΥ: Τρυπάνια 5x110mm, 5.5x110mm, 6x110mm, 6x160mm, 7x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 8x210mm, 10x110mm, 10x160mm, 10x210mm, 14x260mmΒελόνια - 140 χιλιοστά και 250 χιλιοστάΚαλέμια - 140x20mm και 250x20mmΠλατύ καλέμι - 250x40mmΘήκη μεταφοράς από αλουμίνιο |  |
| 5 | ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (για εργαλεία 5 συρτάρια) | Υλικό: ΧάλυβαςΣυνολικές διαστάσεις (με τροχούς): 690 x 330 x 772 χιλ περίπου. (Μ x Π x Υ)Με 5 συρόμενα συρτάριαΔιαστάσεις συρταριού 2: 510 x 290 x 85 χιλ περίπου. (Π x Β x Υ)Ανθεκτική κατασκευή με 4 περιστρεφόμενα ροδάκια (2 από αυτά διαθέτουν φρένα) |  |
| 6 | ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  | ΣΕΤ από 7-3(CHROME-VANADIUM) |  |
| 7 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ για ασφάλειες | Τσιμπίδα Ασφαλειών *,* κανονικό 1,5mm |  |
| 8 | ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΑΝΑΠΟΔΟ | Τσιμπίδα Ασφαλειών  με ελατήριο στη μέση 1,5mm |  |
| 9 | ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18VOLT | Τάση λειτουργίας 18V • Με 2 μπαταρίες 2 Ah (Χωρίς καρβουνάκια)& 1 φορτιστή . • 2 μηχανικές ταχύτητες, χωρίς φορτίο • Ροπή στρέψης 70 Nm. • Απόδοση σε μπετόν 15mm. • Ρυθμιζόμενες στροφές με το πάτημα του διακόπτη. • Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας 30 λεπτών. • 23 θέσεις ρύθμισης της ροπής + 1+ 1 για χρήση τρυπανιού. • Ταχυτσόκ αυτόματο με quickstop 13mm. • Διακόπτης εναλλαγής δεξιόστροφης - αριστερόστροφης λειτουργίας με ένδειξη. • Αυτόματο stop - αφήνοντας τον διακόπτη, ο κινητήρας σταματά σχεδόν ακαριαία. • Softgrip - λαβή απο μαλακό υλικό. • Led λάμπα εργασίας. • Μεταλλικά γρανάζια. • Μοτέρ με δυνατή ροπή στρέψης. • Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας. • Βάρος περίπου 1,8 kg. • Χρόνος φόρτισης 30 min .Το εργαλείο θα παραδοθεί με 2 μπαταρίες,2 Ah., 1 φορτιστή 30 min και 1 πλαστική βαλίτσα μεταφοράς.  |  |
| 10 | ΠΕΝΣΑ  ηλεκτρολόγου | Μηκος: 200 χιλιοστάΥλικοκατασκευης: CrVsteelΟι κοπτήρες της είναι ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοιΟι λαβές είναι δύο υλικών για άνεση και κράτημαΛαβές μονωμένες με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE 1000V |  |
| 11 | ΚΟΠΤΗΣ ηλεκτρολόγου | ΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ CHROME VANADIUM |  |
| 12 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ) | Σιαγόνες από χρωμοβαναδιούχο χάλυβα CrVΣφυρήλατο κλειδί από ανοξείδωτο χάλυβαΕύκολη και γρήγορη ρύθμισηΚατάλληλο για βαριά επαγγελματική χρήση |  |
| 13 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ (12’’) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΥΛΙΚΟ** | CR-V |
| **ΣΙΑΓΩΝΕΣ** | 0 - 41mm |

 |  |
| 14 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΣAIO (10’’) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΥΛΙΚΟ** | CR-V |
| **ΣΙΑΓΩΝΕΣ** | 0 - 35mm |

 |  |
| 15 | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΚΡΟ (8’’) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΥΛΙΚΟ** | CR-V |
| **ΣΙΑΓΩΝΕΣ** | 0 - 30mm |

 |  |

**Ημ/νια …………………..**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΟΜΑΔΑ 3: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

**(Θα απαντηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τον προμηθευτή και θα υποβληθεί σαν στοιχείο της τεχνικής προσφοράς)**

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα ………………………………………, οδός………………………………………………, αριθμός ………………., τηλέφωνο…….…….……………..………………………. fax …………………….., email :……………………….….………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΤΥΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)****ΣΥΜΦΩΝΩ/ ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ** |
| 1 | Σάκοι απορριμμάτων με λογότυπο του Δήμου (Μαύροι) 70χ110 | Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναικατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης,ανακυκλώσιμο 100%. Το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί ναμεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 70 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτοςτου 110 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 40 cm (εκατοστά).Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηράαπορρίμματα βάρους τουλάχιστον 10 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό Χρώμα : χρώματος μαύρου, με λογότυπο που θα αναγράφει : «ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. περίπου. Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 10-12 σακούλεςήτοι βάρος ανά σακούλα 66-77 gr περίπου .Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά). |  |
| 2 | Σάκοι απορριμμάτων με λογότυπο του Δήμου (Μαύροι ) 55χ60 | Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναικατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης,ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί ναμεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.Πάχος : 40-50 micronΔιαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτοςτου 60 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους πέντε 5 cm(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 40 cm (εκατοστά).Αντοχή :η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 5 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούνμε θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε ναεξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχήσε σχίσιμο και σε εφελκυσμό Χρώμα : χρώματος μαύρο, με λογότυπο που θα αναγράφει : «ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 10-15 εκ. περίπου.  Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 50-55 σακούλεςήτοι βάρος ανά σακούλα 18-20 gr περίπου .Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά) |  |
| 3 | Σάκοι απορριμμάτων με λογότυπο του Δήμου (Μαύροι) 80χ110 | *Υλικό:* Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναικατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης,ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί ναμεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.*Πάχος :* 80 – 100 micronΔιαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 110 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτοςτου 80 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm(εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά , περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 60 cm (εκατοστά).Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηράαπορρίμματα βάρους τουλάχιστον 20 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούνμε θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε ναεξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχήσε σχίσιμο και σε εφελκυσμόΧρώμα : χρώματος μαύρου, με λογότυπο που θα αναγράφει: «ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. περίπου.*Ποσότητα ανά κιλό* : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 7 – 8 σακούλεςήτοι βάρος ανά σακούλα 125-140 gr περίπου.Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά).Σάκοι απορριμμάτων με λογότυπο του Δήμου (Μαύροι) 80χ110 |  |
| 4 | Σακούλες για καλάθια γραφείου 45χ55 (30 τμχ) | Υλικό: Οι προς προμήθεια σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να είναικατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης,ανακυκλώσιμο 100%. .Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55cm (εκατοστά) ενώ το πλάτοςτου 45 cm (εκατοστά), και θα αποτελεί μέρος ενός ρολού το οποίο θα περιλαμβάνει 30τμχ./ρολό Χρώμα : χρώματος γαλακτερό αδιαφανές. |  |
| 5 | Σάκοι απορριμμάτων με λογότυπο του Δήμου (Μαύροι) 120χ130 | Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναικατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης,ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί ναμεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.Πάχος : 100-110 micronΔιαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 130cm (εκατοστά) ενώ το πλάτοςτου 120 cm (εκατοστά). Οι σάκοι θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους 10 cm (εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 100 cm (εκατοστά).Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηράαπορρίμματα βάρους τουλάχιστον 25 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχήσε σχίσιμο και σε εφελκυσμόΧρώμα : χρώματος μαύρου, με λογότυπο που θα αναγράφει : «ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ». Το αναφερόμενο λογότυπο θα αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη-πλευρά κάθε σάκου και στο κέντρο αυτής με γράμματα λευκού χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 15-20 εκ. περίπου.*Ποσότητα ανά κιλό* : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 7 – 8 σακούλεςήτοι βάρος ανά σακούλα 125-140 gr περίπου.Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά). |  |

**Ημ/νια …………………..**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ**