ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα ……………………………………………, οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

|  |
| --- |
| ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, για να παρέχουν ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (βίδες, παξιμάδια κ.λπ.), που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές να είναι άριστης ποιότητας και καινούρια. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τα μεταλλικά στοιχεία των κατασκευών να έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να διαθέτουν επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία. Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τα ξύλινα στοιχεία του εξοπλισμού να έχουν ικανοποιητική αντοχή και σταθερότητα και να έχουν υποστεί επεξεργασία για προστασία από έντομα και μύκητες. Οι διαστάσεις και διατομές των ξύλινων στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισμού και τα δάπεδα ασφαλείας θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τα χρώματα και τα υλικά βαφής/ συντήρησης να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και ασφαλή για τα παιδιά. Τα χρώματα με τα οποία θα βάφονται τα όργανα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Όλα τα είδη συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση τους (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης και συχνότητα διενέργειας των ελέγχων). | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οι προαναφερόμενες διαστάσεις των προς προμήθεια ειδών (εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού) είναι ενδεικτικές, καθώς κάθε κατασκευαστής διαθέτει διακριτή διαστασιολόγηση ανά είδος. Για το λόγο αυτό, επιτρέπεται και γίνεται αποδεκτή η απόκλιση +/- 10 % στις επιμέρους καθώς και στις συνολικές διαστάσεις των οργάνων, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας των χώρων τοποθέτησης των παιχνιδιών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να συνοδεύεται από Φυλλάδια Τεχνικών Προδιαγραφών (Prospectus), μαζί με φωτογραφικό υλικό των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την προέλευση, τα κατασκευαστικά πρότυπα (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά) και ό,τι άλλο αποδεικνύει την γνησιότητα και την ποιότητα κατασκευής και θα διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα αρχή, θα έχουν εκδοθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένο για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 28492/ 2009 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)