**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα ……………………………………………, οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….…………. …………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ** |
| 1 | **Αποξήλωση δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα** | Με την χρήση τεχνικών μέσων θα αφαιρούνται τα πλακίδια του παλαιού δαπέδου ασφαλείας ή/ και ο συνθετικός χλοοτάπητας. Σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όσα από τα υλικά που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές πρόκειται να αποθηκευτούν θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία, ενώ τα στερεά απορρίμματα θα μεταφέρονται προς απόρριψη, με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |
| 2 | **Αποξήλωση των παλαιού εξοπλισμού** | Η αφαίρεση του θα πραγματοποιείται από έμπειρους τεχνήτες και έχοντας εφαρμόσει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ιδίων και των διερχόμενων. Εφόσον έχει αφαιρεθεί το δάπεδο, ακολούθως: à Θα γίνεται κοπή της βάσης των οργάνων με τροχό à ο συγκεκριμένος χώρος θα σκάβεται και θα αφαιρείται το χώμα à ο παλιός εξοπλισμός θα μεταφέρεται σε χώρο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία του Δήμου και τα στερεά απορρίμματα (υλικά εκσκαφής, αδρανή κ.α.) θα μεταφέρονται προς απόρριψη με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου | ΝΑΙ |  |
| 3 | **Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού** | Η εγκατάσταση των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού θα γίνεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή και λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο της εκάστοτε παιδικής χαράς όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα όργανα καθώς και το σχέδιο της μελέτης.  Ανάλογα με το σημείο τοποθέτησης θα γίνεται και ανάλογη μελέτη για την ασφαλή στήριξη τους. Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνεται ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης (μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο). Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης κάθε οργάνου την ίδια ημέρα. | ΝΑΙ |  |
| 4 | **Τοποθέτηση δαπέδων** | Η κατασκευή της υπόβασης για την τοποθέτηση δαπέδων (όπου απαιτείται) θα αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή και θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του κατασκευαστή και λαμβάνοντας υπ’ όψη τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο γύρω από κάθε όργανο. Επίσης, υποχρέωση του προμηθευτή αποτελεί η προετοιμασία του χώρου (εξομάλυνση εδάφους, εκσκαφές, φόρτωση - απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής κ.α.). Πριν την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας σχετικά με τα χρώματα ή τα σχέδια που θα επιλεχθούν (όπου υπάρχει τέτοια επιλογή). | ΝΑΙ |  |
| 5 | **Εργασίες επισκευών/ συντηρήσεων** | Περιλαμβάνονται: § συντήρηση για τα πέτρινα παγκάκια, δηλαδή χρωματισμοί, στερέωση και αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων τεμαχίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές § συντήρηση/ χρωματισμός μεταλλικής περίφραξης - θυρών (νέων και υφιστάμενων) § έλεγχος υφιστάμενων θυρών εισόδου και περίφραξης, για φθαρμένα ή επικίνδυνα τμήματα (αιχμηρές ακμές), επισκευή των φθορών με πιστοποιημένα εξαρτήματα και τοποθέτηση κλειδαριάς, όπου δεν υπάρχει. | ΝΑΙ |  |
| **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | | Για όλες τις εργασίες θα υπάρχει διαρκής και αδιάλειπτη επίβλεψη και παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης των προβλεπόμενων στην παρούσα από την Επιτροπή – Επιβλέποντα του αρμόδιου Τμήματος Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου και Παιδικών Χαρών καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας. | | |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

**(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)**